週休２日制促進工事における経費補正等基準（営繕工事編）
令和６年７月
鹿嶋市総務部総務課契約検査室

鹿嶋市が発注する週休２日制促進工事の実施要領（以下「要領」という。）第５条に示す「別に定める経費補正等基準」のうち，営繕工事に係るものについては下記のとおりとする。

記

１ 本基準の対象
営繕工事積算基準に基づき予定価格を算定の上，鹿嶋市が発注する週休２日制促進工事を対象とする。
２ 労務費補正の実施について
（１）発注者指定型の場合
ア　当初発注の予定価格算定において，３による労務費補正を実施する。
イ　３（１）の労務費補正係数については，区分Ｃを適用する。なお，現場閉所率が１００％未満となった場合は，当該補正を解除（設計変更減）し，現場閉所率に応じて決定する。
ウ　現場閉所率が７５％未満となった場合は，経費補正は行わない。
（２）受注者希望型の場合
ア　契約後の受発注者協議により週休２日での施工が決定した場合は，３による労務費補正を設計変更時に実施する。
イ　３（１）の労務費補正係数については，現場閉所率に応じて決定する。
ウ　現場閉所率が７５％未満となった場合は，労務費補正は行わない。
３ 労務費補正の基準
（１）労務費補正係数
ア　複合単価
複合単価の労務単価は，公共工事設計労務単価に以下の補正係数を乗じて補正する。
なお，交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。
現場閉所日確保率	【区分Ａ】
75.0%以上87.5%未満
(４週６休以上４週７休未満)	【区分Ｂ】
87.5%以上100%未満
(４週７休以上４週８休未満)	【区分Ｃ】
100％以上
（４週８休以上）	
補正係数	１．０１	１．０３	１．０５	
イ　市場単価，補正市場単価及び物価資料の掲載価格
市場単価と補正市場単価は，以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。
【新営工事の場合】
・市場単価× 新営補正率
・補正市場単価× 新営補正率

【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】
・市場単価× 新営補正率
・補正市場単価× 新営補正率
【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】
・市場単価× 改修補正率
・補正市場単価× 改修補正率
物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は，掲載価格を，以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。
【新営工事の場合】
・物価資料の掲載価格× 新営補正率
【全館無人改修，執務並行改修の場合】
・物価資料の掲載価格× 改修補正率
【建築工事】

細目	
摘要※	【区分Ａ】
4週6休以上，
4週7休未満	【区分Ｂ】
4週7休以上，
4週8休未満	【区分Ｃ】
4週8休以上	
		新営
補正率	改修
補正率	新営
補正率	改修
補正率	新営
補正率	改修
補正率	
仮設		1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	
土工		1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	
地業		1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	
鉄筋		1.01	1.01	1.02	1.02	1.04	1.04	
コンクリート		1.01	1.01	1.02	1.02	1.04	1.04	
型枠		1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	
鉄骨		1.01	1.01	1.02	1.02	1.04	1.04	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ		1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	
防水	市場単価	1.01	1.07	1.01	1.08	1.02	1.09	
防水(ｼｰﾘﾝｸﾞ) 	市場単価	1.01	1.14	1.02	1.15	1.04	1.17	
防水	物価資料	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	
石		1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	
タイル		1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	
木工		1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	
屋根及びとい		1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	
金属	市場単価	1.01	1.09	1.01	1.10	1.02	1.11	
金属	物価資料	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	
左官(仕上塗材仕上) 	市場単価	1.01	1.01	1.02	1.02	1.04	1.04	
左官(仕上塗材仕上以外) 	市場単価	1.01	1.15	1.02	1.16	1.04	1.18	
左官	物価資料	1.01	1.01	1.02	1.02	1.04	1.04	
建具(ガラス) 	市場単価	1.01	1.10	1.01	1.11	1.02	1.12	
建具(ｼｰﾘﾝｸﾞ) 	市場単価	1.01	1.15	1.02	1.17	1.04	1.19	
建具	物価資料	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	
塗装	市場単価	1.01	1.14	1.02	1.16	1.04	1.18	
塗装	物価資料	1.01	1.01	1.02	1.02	1.04	1.04	
内外装	市場単価	1.01	1.12	1.02	1.13	1.03	1.15	
内外装(ﾋﾞﾆﾙ系床材) 	市場単価	1.01	1.08	1.01	1.09	1.02	1.10	
内外装	物価資料	1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	
内外装(ﾋﾞﾆﾙ系床材) 	物価資料	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	
ユニットその他		1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	
排水		1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	
舗装		1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	
植栽及び屋上緑化		1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	
※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価，「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。
なお，記載が無い項目は市場単価，補正市場単価及び物価資料の掲載価格の共通の補正率を示す。
【電気設備工事】

細目	
摘要	【区分Ａ】
4週6休以上，
4週7休未満	【区分Ｂ】
4週7休以上，
4週8休未満	【区分Ｃ】
4週8休以上	
		新営
補正率	改修
補正率	新営
補正率	改修
補正率	新営
補正率	改修
補正率	

配管工事	電線管，2 種金属線及
び同ﾎﾞｯｸｽ	1.01	1.18	1.02	1.20	1.04	1.22	
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	1.01	1.15	1.02	1.16	1.03	1.17	
	位置ﾎﾞｯｸｽ及び位置ﾎﾞｯ
ｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	1.01	1.18	1.02	1.19	1.03	1.21	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	1.01	1.13	1.01	1.14	1.02	1.15	
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	防火区画貫通処理
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁・床)	1.01	1.14	1.02	1.15	1.03	1.16	
	防火区画貫通処理
金属管・丸型用	1.01	1.05	1.01	1.05	1.01	1.06	
	(電動機その他接続材工事)
金属製可とう電線管	1.01	1.15	1.02	1.16	1.03	1.17	
配線工事	600V 絶縁電線及び
600V 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	1.01	1.17	1.02	1.18	1.03	1.20	
接地極工事	(接地極工事)銅板式，銅覆鋼棒，接地極埋設票(金属製)	1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	
【機械設備工事】

細目	
摘要※	【区分Ａ】
4週6休以上，
4週7休未満	【区分Ｂ】
4週7休以上，
4週8休未満	【区分Ｃ】
4週8休以上	
		新営
補正率	改修
補正率	新営
補正率	改修
補正率	新営
補正率	改修
補正率	
保温工事	配管用，ﾀﾞｸﾄ用及び
消音内貼	1.01	1.15	1.02	1.16	1.03	1.18	
ダクト設備	低圧ﾀﾞｸﾄ，排煙ﾀﾞｸﾄ
及び低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類	1.01	1.15	1.02	1.16	1.03	1.18	
ダクト付属品	既製品ﾎﾞｯｸｽ，制気口，ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の取付　　手間のみ	1.01	1.21	1.02	1.23	1.04	1.25	
衛生器具(ﾕﾆｯﾄを除く)	取付手間のみ	1.01	1.21	1.02	1.23	1.04	1.25	

要領第６条に定める実施工程の作成により設定した現場閉所日のうち現場閉所した実績日数(※１)

ウ　アにおける現場閉所日確保率は，以下の算式による。

×100％

現場閉所日
確保率(%)

＝

要領第６条に定める実施工程の作成により設定した現場閉所日の総日数（※２）

※１ 要領第３条に定める振替現場閉所日も含める。また，発注者の指示や緊急対応等により
現場閉所ができなかった日についても，現場閉所した日とみなす。
※２ 完全週休２日制の場合は，対象期間の土曜日，日曜日の総日数。
４週８休制の場合は，対象期間の月単位で設定した２８．５％（２／７）の総日数（２／７
未満または２／７を超えた現場閉所日は設定しないこと。）
附則
この基準は，令和６年７月１日以降起工決議をする週休２日制促進工事から適用する。